**Skötselråd efter relining**

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. Information
2. Skötselråd
3. Drift- & Underhållsinstruktioner
4. **Information**Nu har vi relinat hos dig och dina avloppsrör har nu en förnyad livslängd. Det kan vara bra att veta hur man bör sköta och underhålla sitt avlopp så att det håller sig i ett bra skick så länge som möjligt.
Det finns olika skötselråd som man bör förhålla sig till. Det finns även instruktioner för renoveringar och utbyte av relinade avloppsrör. Nedan finner ni skötselråd och underhållsinstruktioner för just ert avlopp.
5. **Skötselråd**

Våra rekommendationer är att ni underhåller ert avloppssystem. Följ gärna dessa enkla skötselråd för att förhindra stopp och skador i avloppen:

* Undvik att spola ner sådant som inte hör hemma avloppssystemet. Det kan vara t. ex.:
tops, bindor, tamponger, hushållspapper, servetter och våtservetter. Sådan som inte löses upp av vatten ska generellt sett aldrig spolas ner i avloppet.
Vatten, kroppsvätskor, avföring och toalettpapper anses vara det man ska spola ner i avloppsystemet.
* Spola gärna en extra gång och undvik ”snålspol-knappen”. Dagens snålspolande toaletter är bra för miljön men inte för era avloppsrör. Vattenmängden räcker inte för att forsla bort toalettpappret. Rören är dimensionerade för större mängder vatten och om pappret inte sköljs bort torkar det snart in i röret och orsakar problem då det stoppar upp flödet.
Spola därför en extra gång med jämna mellanrum!
* Diska varmt i diskmaskinen.
* Se upp med fett i köksvasken. Att man inte ska hälla ut matfett i vasken är förhoppningsvis självklart i dag. Men tänk på att även mattallrikarna har kvar lite fett när du sköljer av dem och med tiden kan det bilda kraftiga, hårda beläggningar på rörens insida. Undvik det genom att spola med varmt vatten och alltid låta vattnet rinna ett tag efteråt så att fettet får en chans att rinna bort till huvudstammen. Om man diskar med diskmaskin ska man även då välja ett program som diskar varmt med jämna mellanrum för att underhålla avloppen och förhindra att fettet blir kvar i det lokala avloppet.
* Rensa golvbrunn och vattenlås med jämna mellanrum, Illaluktande avlopp och stopp i vasken kan bero på dåligt rensat vattenlås under vasken och golvbrunn i duschen. Ofta samlas hår och tvålrester i skarvar och rörböjar. Därför bör du rensa vattenlås och golvbrunn regelbundet, gärna var tredje månad.
* Spola dina rör regelbundet.
Ibland kan det vara klokt att spola igenom sina rör med riktigt varmt vatten så att eventuella matrester, avlagringar, papper med mera rinner undan. Särskilt om du ska ut och resa är det bra att spola kranarna och toaletten så att inget står och torkar in och bildar otrevliga stopp medan du är borta.
* Undvik gärna propplösning som består av frätande kemikalier.
Dessa kemikalier fräter gärna mer än vad man önskar och kan därför orsaka oväntade rör- och vattenskador.
1. **Drift- & Underhållsinstruktioner**

Efter utförd relining finns det några viktiga saker att tänka på vid fortsatt underhåll och upprustning/renovering av era bostäder.

Vid byte av avloppsrör efter relining, flytt av avloppsrör som är relinat eller komplettering av nya rör mot ett tidigare relinat rör är det ytterst viktigt att denna instruktion följs.

**Kapning av relinat avloppsrör och inkoppling av nytt avloppsrör**.

Kapning av avloppsröret utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning måste skarven som blir mellan det gamla röret och reliningen förseglas. Detta gör man för att försäkra sig om att avloppsröret är helt tätt och för att förhindra vattenskador som kan uppstå.

Skarven ska förseglas med en styrenfri glasfiberförstärkt omättad polyesterfärg.
(Baltoflake Ecolife) eller produkt med liknande förhållande.

Nytt rör monteras därefter mot det befintliga röret som är relinat och förseglat.
Man bör använda en rörkoppling som är avsedd för ändamålet och i rätt dimension. I detta fall rekommenderar vi en syrafast jet-koppling klass B eller liknande.
Se även till att följa leverantörens anvisningar vad gäller montage av rörkopplingen.

Vi på Tubus System hjälper till och utför skarvförseglingar om man känner sig osäker på instruktionerna ovan. Vi är också med på resan och hjälper er med rådgivning kring underhåll och instruktioner med era avloppsrör.

Tveka inte att kontakta oss enligt nedan.

**Kontaktperson för hjälp med skarvförsegling:**

08-440 49 41
Tubus System AB

Ellipsvägen 13

141 75 Kungens Kurva