**Drift och skötsel av foderrör**

För att inte skada foderrör vid rensning av ledningarna, hänvisar vi till dessa råd:

Fodret är tillverkat av stickad/nålfilt av polyester som impregnerats med Epoxi och har en

insida täckt av polyuretan, vilket är insidan av röret. Den färdiga produkten kan likställas

med kraftig PVC.

Materialet är mycket starkt, men kan skadas av onödig och långvarig påverkan av vassa

och spetsiga föremål.

Rörsystemet är producerat för normal hushållsandvändning.

**Instruktioner vid rensning:**

Vid rensning skall lämplig utrustning användas för spolning av ledningar i fastigheter.

Rensverktyg skall vara icke skärande eller icke slipande (utan skärhuvud) och kombineras

med varmt spolande vatten.

**Verktyg som ej bör användas:**

Skärande eller spetsiga verktyg (t.ex. rensverktyg med skärhuvud)

**Tips och råd som bör följas för optimal funktion:**

Vid stopp, kontakta en auktoriserad spolbilsfirma

Underhåll ledningarna genom att spola dem vart 5:e år. Undvik att rören kommer i

kontakt med 90 gradigt vatten under längre perioder

Följer ni dessa anvisningar ska era renoverade ledningar kunna fungera med minimalt

underhåll.

Skulle det uppstå situationer där ni behöver råd, är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Tubus System AB

Mölnlycke 2021-04-16